**Приложение**

**к постановлению администрации МО Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области**

**от 13.10.2022 №42-п**

**правила землепользования и застройки**

**муниципального образования**

**КаировкийСЕЛЬСОВЕТ**

**ЧАСТЬ II.**

**КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.**

**КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.**

**ЧАСТЬ III.**

 **ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ**

Оглавление

[**ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.** 3](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613307)

[**Глава 7. Карта градостроительного зонирования.** 3](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613308)

[***Статья 17.*Карта градостроительного зонирования.** 3](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613309)

[**ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ** 3](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613310)

[**Глава 8. Установление Территориальных зон и применение градостроительных регламентов.** 4](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613311)

[***Статья 18. Порядок установления территориальных зон.*** 4](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613312)

[***Статья 19. Градостроительный регламент.*** 5](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613313)

[***Статья 20. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.*** 7](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613314)

[***Статья 21. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.*** 9](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613315)

[***Статья 22. Зоны с особыми условиями использования территории.*** 10](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613316)

[**Глава 9. Градостроительное зонирование территории МО Каировский сельсовет.** 16](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613317)

[***Статья 24. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования МО Каировский сельсовет и их кодовые обозначения.*** 17](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613318)

[***Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для соответствующих территориальных зон.*** 21](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613319)

[***Статья 24.1. Градостроительный регламент. Жилые зоны.*** 21](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613320)

[***Статья 24.2. Градостроительный регламент. Общественно-деловые зоны.*** 30](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613321)

[***Статья 24.3. Градостроительный регламент. Производственные зоны.*** 52](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613322)

[***Статья 24.4. Градостроительный регламент. Рекреационные зоны.*** 59](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613323)

[***Статья 24.5. Градостроительный регламент. Зоны специального назначения.*** 68](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613324)

[**Глава 10. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные санитарно-защитными и водоохранными зонами.** 77](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613325)

[***Статья 25. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в установленных санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и иных зонах с особыми условиями использования территории.*** 77](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#_Toc531613326)

**ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.**

**Глава 7. Карта градостроительного зонирования.**

***Статья 17.*Карта градостроительного зонирования.**

На карте градостроительного зонирования:

1) установлены территориальные зоны – статья 44,

2) отображены зоны с особыми условиями использования территории: (отображение

информации главы 14):

– отображаются Санитарно-защитные зоны предприятий:

а) определенные проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные

заключения государственной экологической экспертизы;

б) определенные в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

объектов».

– отображаются водоохранные зоны рек и озер, размеры которых определены статьей 65

Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74–ФЗ.

– отображаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, размеры которых

определены в соответствии санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110–02 Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

– отображаются охранные зоны объектов электроснабжения, размеры которых

определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с

"Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")

– отображаются охранные зоны объектов газоснабжения, размеры которых определены в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении

Правил охраны газораспределительных сетей".

3) могут отображаться основные территории общего пользования (городские леса, парки,

скверы, бульвары) и земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные

регламенты – особо охраняемые природные территории, земли лесного фонда (за пределами

городской черты), земли водного фонда, другие.

***Объекты культурного наследия на территории МО Каировский сельсовет***

***имеются (информация о них см. в материалах генерального плана МО Каировский***

***сельсовет).***

***Границы территории объектов культурного наследия и границы зон с особыми***

***условиями использования территорий от объектов культурного наследия на территории***

***МО Каировский сельсовет не установлены в установленном порядке.***

**ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ**

1. Состав территориальных зон определен в соответствии с пунктами 1-15 ст. 35 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом требований технических регламентов, требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

4. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования района;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

5. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

6. Юридическая основа регламентов изложена в статье 36 Главы 4 Градостроительного Кодекса РФ.

**Глава 8. Установление Территориальных зон и применение градостроительных регламентов.**

***Статья 18. Порядок установления территориальных зон.***

1. Состав территориальных зон определен в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 34, п. 1-15.

1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом Каировского сельсовета.

3) территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения.

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

6) естественным границам природных объектов;

7) иным границам.

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

4. Границы и категории земель могут быть изменены в соответствии с устанавливаемой территориальной зоной в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ.

***Статья 19. Градостроительный регламент.***

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом Каировского сельсовета;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Оренбургской области или уполномоченными органами местного самоуправления Саракташский район и Каировский сельсовет Саракташского района в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным [регламентом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304417/7d5f7bd0728b365e80c04091fdeb24b3d2459583/#dst100581), положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304417/#dst0), [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304536/#dst0) об особо охраняемых природных территориях.

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в [части 8](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/94050c1b72b36222ea765a98f890b52187a0838c/#dst100592) настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование указанных в [части 8](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/94050c1b72b36222ea765a98f890b52187a0838c/#dst100592) настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

***Статья 20. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.***

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зонам и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, при условии соблюдения требований технических регламентов;

б) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства **–** виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними.

2. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и иные подобные объекты, обеспечивающие потребности работников основных и условно разрешенных видов использования;

- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или здания для персонала охраны;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные)

- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки;

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;

- площадки для выгула собак;

- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).

3. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.

4. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов использования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки, причалы и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25% от площади земельного участка.

5. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 6 (сделать ссылку после определения номера каждой статьи) Правил.

7. Градостроительные регламенты установлены на основании и с учетом требований следующих нормативных документов:

– Градостроительного Кодекса Российской Федерации,

– Земельного Кодекса Российской Федерации,

– Водного кодекса Российской Федерации,

– Лесного Кодекса Российской Федерации,

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

– Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области,

– СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,

– СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

 – СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

 – МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»,

 – СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

***Статья 21. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.***

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 373-ФЗ)

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ)

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ)

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

***Статья 22. Зоны с особыми условиями использования территории.***

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

В границах Каировского сельского поселения устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

**Санитарно-защитные зоны**

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, тер-риторий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллектив-ных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обита-ния; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и дет-ские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учрежде-ния общего пользования.

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-коммунальных предприятий

Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры

- санитарно-защитная зона от трансформаторной подстанции – 20 м;

- санитарно-защитная зона от газорегуляторного пункта – 10 м;

- санитарно-защитная зона от газораспределительной станции – 300 м;

- санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений – 100, 150, 300 м;

- санитарно-защитная зона от локальных очистных сооружений – 20 м;

- санитарно-защитная зона от ливневых очистных сооружений – 50 м;

Санитарные разрывы

Характеристика и режим использования аналогичен режиму для санитарно-защитных зон.

Санитарные разрывы от автомагистралей.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее для дорог:

- I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории располагаются санитарные разрывы от стоянок легкового транспорта.

Таблица 2

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |
| Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |
| 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

**Водоохранные зоны**

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отхо-дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодатель-ства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Фе-дерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

**Прибрежная защитная полоса.**

Зона паводка 1% обеспеченности

Назначение - во избежание негативных последствий затопления поймы при паводковых явлениях.

Ограничения:

В соответствии с п.8.б СанПиН 2.07.01-89\* функционирование объектов непостоянного пребывания людей в зоне затопления 1% паводка не запрещено.

Новое строительство возможно после проведения мероприятий по защите территории от паводкового затопления

**Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.**

Требуется разработка и утверждение проектов зон ЗСО для всех источников водоснабжения.

Подземный водозабор

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Водопроводные сооружения

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

**Охранные зоны.**

Охранные зоны трубопроводов

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно — кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде ча-сти поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электро-передачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, от-стоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооруже-ний и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоёмов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоёмов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоёмов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных ли-ний электропередачи.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), Мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы Морского кабеля на 0,25 Морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Охранная зона тепловой сети

Охранная зона устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети и должна составлять не менее 6 метров.

Охранные зоны геодезических пунктов

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

Охранные зоны объектов государственной наблюдательной сети

На территории муниципального образования предусматриваются ряд метеорологических станций. Согласно «Положению о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 года № 49)) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В настоящее время охранных зон для ООПТ на территории поселения не разработано.

**Придорожная полоса автомобильных дорог.**

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 50 — для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 — для автомобильных дорог V категории.

Зона ограничения до жилой застройки.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае нахождения существующей жилой застройки в пределах зоны ограничения до жилой застройки необходим комплекс мер по обеспечению экологических и санитарно-гигиенических требований к существующей застройке. В качестве мероприятий могут быть разработка проектов зон ограничений с компенсирующими мероприятиями в виде шумо-защитных экранов, зеленых насаждений.

**Глава 9. Градостроительное зонирование территории МО Каировский сельсовет.**

***Статья 24. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования МО Каировский сельсовет и их кодовые обозначения.***

1. Градостроительные регламенты установлены в пределах границ территориальных

зон. Градостроительные регламенты установлены настоящими правилами в соответствии с

требованиями действующего законодательства.

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального

строительства. Градостроительным регламентом определяются предельные (минимальные и

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения

использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных

действующим законодательством, проектами водоохранных, санитарно-защитных зон, зон

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, проектом зон

охраны памятников и иными зонами с особыми условиями использования территорий.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные

участки:

– в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей,

которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме

содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении

которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об

охране объектов культурного наследия;

– в границах территорий общего пользования;

– занятые линейными объектами;

– предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для:

– земель лесного фонда;

– земель, покрытых поверхностными водами;

– земель запаса;

– земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов);

– земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

6. На карте градостроительного зонирования:

выделены территориальные зоны для всей территории муниципального

образования Каировский сельсовет, за исключением территорий, обозначенных в части 5

настоящей статьи;

обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, иные зоны охраны, установленные в

соответствии с федеральным законодательством;\_\_

7. В соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон:

|  |  |
| --- | --- |
| Кодовоеобозначение | Наименование зоны |
| Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными, блокированными жилыми домами |
| **Общественно-деловые зоны** |
| О-1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| О-2 | Зона дошкольных и учебно-образовательных учреждений |
| О-3 | Зона учреждений здравоохранения |
| **Производственные зоны** |
| П-1 | Зона промышленных объектов и производств агропромышленного комплекса |
| **Рекреационные зоны** |
| Р-1 | Зона рекреационного назначения |
| ГЛФ | Государственного лесного фонда |
| **Зоны сельскохозяйственного использования** |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного назначения |
| **Зоны специального назначения** |
| СП-1 | Зона полигонов ТБО, свалок |
| СП-2 | Зона водозаборных, иных технических сооружений |
| СП-3 | Зона кладбищ |

2. Согласно Градостроительному Кодексу границы территориальных зон должны

отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной

территориальной зоне. Генеральным планом муниципального образования Каировский

сельсовет в границах некоторых земельным участков установлено две и более функциональных

зон. В таких случаях, в целях обеспечения соответствия правил землепользования и застройки

генеральному плану, данные земельные участки включается в перечень земельных участков,

требующих градостроительного преобразования. Земельные участки, включённые в этот

перечень, после разработки и утверждения документации по планировке территории

преобразуются в земельные участки соответствующие условию принадлежности каждого

земельного участка только к одной территориальной зоне.

В перечень земельных участков, требующих градостроительного преобразования могут

включатся:

– земельные участки под жилыми домами, признанными ветхими или аварийными

и предназначенными под снос;

– земельные участки, имеющие временный характер (сформированные под

размещение временного объекта обслуживания, для сезонного использования под сенокос или

посадку картофеля и т.д.);

– земельные участки под производственными объектами, предназначенными к

выносу по причине нанесения вреда окружающей среде, на территории которых документами

территориального планирования предлагается развивать жилую, общественно-деловую застройку;

– земельные участки сельскохозяйственного использования в границах населенных

пунктов, на территории которых документами территориального планирования предлагается

развивать жилую, общественно-деловую или иную застройку;

– земельные участки, сформированные с ошибочными границами (по разным

причинам);

– земельные участки, целиком или частично подлежащие изъятию для обеспечения

государственных или муниципальных нужд в соответствии с решениями документов

территориального планирования или документации по планировке территорий;

– другие земельные участки, границы которых нуждаются в преобразовании.

*Таблица 1.* Перечень земельных участков, требующих градостроительного преобразования

|  |
| --- |
| **Земельные участки, требующие градостроительного преобразования***(кадастровые номера)* |
| *56:26:0000000:405(16)**56:26:0721001:2**56:26:0704001:46**56:26:0706001:292**56:26:0706001:292**56:26:0703001:244* |

Градостроительный регламент данных земельных участков определен посредством

установления видов разрешённого использования в строгом соответствии с видами

фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Предельные параметры развития таких объектов должны соответствовать фактическим

параметрам существующих объектов (этажность, процент застройки). Развитие

осуществляемых видов деятельности или объектов может быть разрешено только при условии

осуществления градостроительного преобразования данных участков: разделению,

объединению,корректированию границ и т.д.

***Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для соответствующих территориальных зон.***

***Статья 24.1. Градостроительный регламент. Жилые зоны.***

**Ж-1 - Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами**

**Зоназастройкииндивидуальными,блокированнымиималоэтажнымижилымидомамивыделенадляобеспеченияправовыхусловийформированияжилыхрайоновизотдельностоящихжилыхдомов усадебного типа сминимальноразрешенным набором услуг местного значения**.

*ВзонеЖ-1могутразмещатьсяжилыедомавысотойот1до3этажей,преимущественноодноквартирныеиндивидуальныежилыедома,атакжедвухквартирныедомаижилыедоманаприусадебныхучасткахличногоподсобногохозяйства.Жилыедомамогутвключатьпомещениядляведенияличногоподсобногохозяйстваилииметьспециальныепомещениясместамиприложениятруда, неоказывающиминегативноговоздействияна окружающуюсреду.*

*Допускаетсяпристройкахозяйственногосарая,автостоянки,бани,теплицыкиндивидуальномуусадебномудомуссоблюдениемтребованийсанитарных,зооветеринарныхипротивопожарныхнорм.*

1. *ВидамразрешенногоиспользованияземельногоучасткатерриториальнойзоныиндивидуальнойусадебнойжилойзастройкиЖ-1,выделеннойпоградостроительномузонированию,внаибольшейстепенисоответствуютвидыразрешенногоиспользованияземельногоучасткапоприказуМинэкономразвитияРоссииот1сентября2014г.№540(вредакцииот30.09.2015г.)«Обутвержденииклассификаторавидовразрешённогоиспользованияземельных участков(далееКлассификатор):*

*−дляиндивидуальногожилищногостроительстваскодом2.1(размещениеиндивидуальногожилогодома(дом,пригодныйдляпостоянногопроживания,высотойневышетрехнадземныхэтажей);выращиваниеплодовых,ягодных,овощных,бахчевыхилииныхдекоративныхилисельскохозяйственныхкультур;размещениеиндивидуальныхгаражейиподсобныхсооружений;*

*−дляведенияличногоподсобногохозяйстваскодом2.2(Размещениежилогодома,непредназначенногодляраздела на квартиры(дома, пригодныедляпостоянного проживанияивысотойневышетрехнадземныхэтажей);производствосельскохозяйственнойпродукции;размещениегаражаииныхвспомогательныхсооружений;содержаниесельскохозяйственныхживотных).*

1. *ВзонеЖ-1индивидуальнойжилойзастройкимогутразмещатьсяобъектыкапитальногостроительства,размещениекоторых предусмотреновидамиразрешенногоиспользованияскодами3.1,3.2,3.3,3.4,3.4.1,3.5.1,3.6,3.7,3.10.1,4.1,4.3,4.4,4.6,4.7,4.9Классификатора,еслиихразмещениесвязаносудовлетворениемповседневныхпотребностейжителей,непричиняетвредаокружающейсредеисанитарномублагополучию,непричиняетсущественногонеудобстважителям, не требуетустановлениясанитарной зоны*
2. *ВзонеЖ-1индивидуальнойжилойзастройкимогутразмещатьсяобъектыкапитальногостроительствавцеляхобеспеченияфизическихиюридическихлицкоммунальнымиуслугами,вчастности:поставкиводы,тепла,электричества,газа,предоставленияуслугсвязи,отводаканализационныхстоков,очисткииуборкиобъектовнедвижимости(котельных,водозаборов,очистныхсооружений,насосныхстанций,водопроводов,линийэлектропередач,трансформаторныхподстанций,газопроводов,линийсвязи,телефонныхстанций,канализаций, стоянок,гаражейи мастерскихдляобслуживания уборочной и аварийнойтехники, а также зданий илипомещений,предназначенныхдляприемафизическихиюридическихлицвсвязиспредоставлениемим коммунальныхуслуг)-поКлассификатору 3.1.*
3. *В зоне Ж индивидуальной жилой застройки, как вспомогательные виды использования земельных участков, рекомендуется проектировать площадки: для игр детей разного возраста, для отдыха взрослых, занятий физкультурой и спортом, установки мусоросборников, выгула собак и другие виды в соответствии с Правилами благоустройства Буручинского сельского поселения.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные (минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **СЕЛИТЕБНЫЕ ЗОНЫ** |
| **ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ** |
| **ОСНОВНЫЕВИДЫРАЗРЕШЁННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«Ж-1»** |
| 1. | Дляиндивидуальногожилищногостроительства | Ж-1 | Размещение индивидуального жилогодома (дом,пригодныйдляпостоянногопроживания,высотой не выше трех надземныхэтажей);выращивание плодовых,ягодных,овощных,бахчевых или иныхдекоративных илисельскохозяйственных культур;размещение индивидуальных гаражейи подсобных сооружений | 2.1 | 1. Предельные(минимальныеи(или)максимальные) размерыземельныхучастков1.1 Минимальные- максимальныеразмеры земельныхучастков:* ИЖС,предоставляемыхв собственность из земель,находящихсявмуниципальнойсобственности–0,05 га - 0,25 га;
* длямногоквартирныхжилыхдомов(на1квартиру)- 0,01га/- 0,06га;
* дляблокированногожилищногостроительства(на1квартиру)–0,1га -0,2га;
* дляведенияЛПХ,предоставляемыхвсобственность из земель,находящихсяв муниципальнойсобственности–(с правом возведенияжилогодома)–0,15га -1,0га;

2.Минимальные отступызданий,строений и сооруженийотграницземельныхучастков:2.1 Вграницахнаселённыхпунктовжилойдомдолженотстоятьоткраснойлинии улиц неменее чем:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице – 3 м.;
	1. вновойзастройке- неменее 5м.
	2. Расстояния междудомамивнутри квартала(группыдомов)принимаютсяв соответствии с нормативами противопожарнойбезопасности и нормативамиинсоляции, при этом расстояния(бытовые разрывы)между длиннымисторонамижилых домоввысотой 2-3этажадолжны быть не менее15м,междудлиннымисторонами и торцамиэтихже зданий с окнами изжилых комнат–не менее10м. В условиях реконструкции и в другихсложныхградостроительныхусловияхуказанные расстояниямогутбытьсокращены при соблюдениинормативамиинсоляции иосвещенности и обеспечениине просматриваемости жилыхпомещенийокнов окно.
	3. Откраснойлинии проездов–не менеечемна3м
	4. Расстояниеот хозяйственныхпостроек(гараж,летняякухня,
 |
| 2. | Малоэтажнаямногоквартирнаяжилаязастройка | Ж-1 | Размещение малоэтажногомногоквартирногожилогодома (дом,пригодныйдляпостоянногопроживания,высотой до3этажей,включаямансардный);разведение декоративных и плодовых деревьев,овощных иягодных культур;размещение индивидуальных гаражейи иныхвспомогательныхсооружений;обустройствоспортивных и детскихплощадок,площадок отдыха;размещение объектов обслуживанияжилой застройкивовстроенных,пристроенных и встроенно-пристроенныхпомещениях малоэтажногомногоквартирногодома,если общаяплощадьтакихпомещений вмалоэтажном многоквартирном домене составляетболее 15%общей площади помещенийдома | 2.1.1 |
| 3. | Блокированнаяжилаязастройка | Ж-1 | Размещение жилогодома, не предназначенногодляраздела наквартиры,имеющегооднуилинесколькообщихстен с соседнимижилымидомами(количествомэтажей не более чем три, приобщем количестве совмещенных домов не более десяти и каждыйиз которых предназначендляпроживанияоднойсемьи,имеетобщую стену(общие стены) безпроемов с соседнимблоком илисоседнимиблоками,расположен на отдельном земельномучасткеи имеетвыход натерриториюобщегопользования(жилые домаблокированнойзастройки);разведение декоративных и плодовых деревьев,овощных иягодных культур;размещение индивидуальных гаражейи иныхвспомогательныхсооружений;обустройствоспортивных и детскихплощадок,площадок отдыха | 2.3 |
| 4. | Дляведенияличногоподсобного хозяйства | Ж-1 | Размещение жилогодома, не предназначенногодляраздела наквартиры (дома,пригодные дляпостоянного проживанияивысотой не выше трех надземных этажей);производствосельскохозяйственнойпродукции;размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | теплица,баня).докрасныхлинийулици проездов должнобыть:* в существующейзастройке- в соответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице – не менее 4м.

вновойзастройке:* неменее 5м дляулиц;
* не менее3мдо проездов

2.5 Расстояниеотхозяйственныхпостроек(хозяйственный сарайдлясодержанияскота и птицы,инвентаря;складгрубых кормов,строительных материалов) до красныхлинийулици проездовдолжнобыть:- не ближе створа тыльного(дворового)фасада жилогодома;2.6Расстояниедограницысоседнегоземельногоучасткадолжнобытьне менее:* от жилогодома–3м;
* от постройкидлясодержанияскота и птицы–4м;
* от бань,автостоянок и прочихпостроек–1м.
* от стволов деревьев:
* высокорослых–4м;
* среднерослых–2м;
* от кустарника–1м.
	1. Допускаетсярасположениехозяйственныхпостроекнасмежныхземельныхучасткахповзаимномусогласиюдомовладельцевприновомстроительстве, реконструкции, сучётомпротивопожарныхтребований, и при проведении общественных слушаний – на расстоянии до 1,5м.
	2. Пасеки(ульи) натерритории населенныхпунктовдолжныразмещатьсянарасстоянии неменее10мот границсоседнегоземельногоучастка и неменее 50мот жилых помещений.Территорияпасеки(ульев)должна иметь сплошное ограждениевысотой не менее2м.

Размещениеульевназемельныхучасткахнарасстояниименее10мотграницы соседнегоземельногоучастка допускается:* при размещенииульев навысоте не менее2м;
* сотделениемихзданием,строением,сооружением,густымкустарником высотой не менее 2м.

3. Предельноеколичество этажейилипредельнаявысота зданий,строений,сооружений:3.1максимальноеколичествоэтажейиндивидуальныходноквартирныхи двухквартирных жилыхдомов–3этажа.4. Максимальный процент застройки в границах земельногоучастка:4.1Максимальныйпроцентзастройкиземельногоприусадебного(приквартирного)участка–60%. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Обслуживание жилойзастройки;Дошкольное,начальное исреднееобщееобразование | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,размещениекоторых предусмотреновидамиразрешенногоиспользования скодами 3.1,3.2,3.3,3.4,3.4.1,3.5.1,3.6,3.7,3.10.1,4.1,4.3,4.4,4.6,4.7,4.9, если их размещение связанос удовлетворениемповседневных потребностейжителей, не причиняетвредаокружающей средеи санитарномублагополучию, непричиняетсущественногонеудобства жителям, не требуетустановлениясанитарной зоныРазмещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляпросвещения,дошкольного,начальногоисреднегообщего образования(детские ясли, детские сады,школы,лицеи,гимназии,художественные,музыкальные школы,образовательные кружки и иные организации,осуществляющиедеятельность повоспитанию,образованию и просвещению) | 2.73.5.1 | 1. Предельные размеры земельныхучастков1.1Минимальныеразмерыучастковдетскихдошкольныхучрежденийпринимаются40м2/место при вместимостидо 100мест;35 м2/местопривместимостисв. 100мест,свыше 500мест–30м2/местоРазмеры земельныхучастков могутбытьуменьшены: на10%приусловииобоснованиявозможностиразмещенияобъектовсучетоминженерно-строительныхусловий,на 25%- вусловияхреконструкциисложившейсязастройки, нарельефе с уклоном более20%- на 15%.2.Минимальные отступызданий дошкольныхучрежденийотграницземельныхучастков:2.1Объектыдетскогодошкольногообразованияследуетразмещать сминимальнымотступомот красныхлиний25м,научастках,удалённыхот магистральныхулиц,коммунальныхипромышленныхпредприятий,автостоянок,нарасстоянии,обеспечивающемуровни шума и загрязненияатмосферноговоздухатребованиямсанитарныхправилинормативов.3. Предельное количествоэтажей3.1 Максимальное количество этажей–3.4. Максимальный процент застройки в границах земельногоучастка4.1 Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка40%.5. Процентозеленения5.1Площадьозелененияземельногоучасткаобъектадетскогодошкольного образованиядолжнасоставлять неменее50%.Приразмещениитерритории дошкольнойобразовательнойорганизациинаграницес лесными и садовымимассивамидопускаетсясокращатьплощадь озелененияна10%. |
| 6. | Среднее и высшеепрофессиональноеобразование | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляпрофессиональногообразованияипросвещения(профессиональные техническиеучилища,колледжи,художественные,музыкальныеучилища. | 3.5.2 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновныхобъектов и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др. 2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальный процент застройки в границах земельногоучастка

4.1 Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%. |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническоеобслуживание | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляоказаниягражданам амбулаторно-поликлиническоймедицинской помощи (поликлиники,фельдшерские пункты,пунктыздравоохранения,центры матери иребенка,диагностические центры, молочные кухни, станциидонорства крови,клиническиелаборатории) | 3.4.1 | 1. Предельныеразмерыземельныхучастковипредельныепараметры объектов капитальногостроительства1.1 Размерминимальногоучастка дляполиклиник,амбулаторий,диспансеров принимается:0,1 га на100 посещений в смену, неменее0,3 га;дляфельдшерскихпунктовнеменее 0,2га;дляостальныхобъектов амбулаторно-поликлиническоймедицинскойпомощипредельные размерыземельныхучастков,принимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.2. Минимальныйотступ от красныхлиний:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количество этажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройки–50%
 |
| 8. | Автомобильныйтранспорт | Ж-1 | Размещение автомобильных дорог итехническисвязанных с нимисооружений;размещение зданий и сооружений,предназначенных дляобслуживанияпассажиров, а такжеобеспечивающие работутранспортных средств,размещение объектов,предназначенныхдляразмещенияпостоворгановвнутреннихдел,ответственных забезопасностьдорожногодвижения;оборудование земельныхучастков длястоянок автомобильноготранспорта, а такжедля размещениядепо(устройства местстоянок)автомобильного транспорта,осуществляющегоперевозкилюдей поустановленномумаршруту | 7.2 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующей язастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 80%.
 |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные (минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕВИДЫРАЗРЕШЁННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«Ж-1»** |
| 1. | Коммунальноеобслуживание | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства в целяхобеспеченияфизическихи юридических лицкоммунальнымиуслугами, в частности:поставкиводы,тепла,электричества,газа,предоставленияуслуг связи, отвода канализационных стоков,очистки и уборкиобъектов недвижимости(котельных,водозаборов,насосных станций,водопроводов,линийэлектропередач,трансформаторных подстанций,газопроводов,линий связи,телефонных станций, канализаций,стоянок,гаражейи мастерских дляобслуживанияуборочной и аварийнойтехники,а такжезданийили помещений, предназначенных дляприемафизическихи юридических лицвсвязи с предоставлением имкоммунальныхуслуг) | 2.73.1 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующей язастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка80%.
 |
| 2. | Спорт | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства в качествеспортивных клубов,спортивных залов,бассейнов,устройствоплощадок длязанятияспортоми физкультурой(беговые дорожки,спортивные сооружения,теннисные корты, полядляспортивнойигры,размещениеспортивных бази лагерей | 5.1 | 1.Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.1.1 Размерыземельныхучастков принимаютминимальный/максимальный:-дляплоскостных спортивных сооружений 0,7/0,9ганаобъект2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 3. | Объекты гаражногоназначения; | Ж-1 | Размещение отдельностоящихи пристроенных гаражей, втомчисле подземных,предназначенных дляхраненияличногоавтотранспортаграждан, | 2.7.1 | 1. Площадьучасткадлястоянкиодноголегковогоавтомобиляследуетпринимать 25м2
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка80%.
 |
| 4. | Обслуживаниеавтотранспорта. | Ж-1 | Размещение стоянок (парковок). | 4.9 |
| 5. | Автомобильныйтранспорт | Ж-1 | Размещение автомобильных дорог и техническисвязанных с нимисооружений;размещение зданий и сооружений,предназначенных дляобслуживанияпассажиров, а такжеобеспечивающие работутранспортных средств,размещение объектов,предназначенныхдляразмещенияпостоворгановвнутреннихдел, ответственныхзабезопасностьдорожногодвижения;оборудование земельныхучастков длястоянок автомобильного | 7.2 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующей язастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
 |
| 6. | Земельныеучастки(территории)общегопользования | Ж-1 | Размещение объектов улично-дорожнойсети,автомобильныхдорог и пешеходныхтротуаров в границах населенных пунктов,пешеходных переходов,набережных,береговых полос водныхобъектов общего пользования,скверов,бульваров,площадей,проездов,малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 | 1.Площадьозелененнойтерриториимикрорайона (квартала)индивидуальнойжилойзастройки(безучетаучастковобщеобразовательныхи дошкольныхобразовательныхучреждений)должна составлять не менее 5м2на1человека или неменее 25% площади территории микрорайона (квартала). |
| 7. | Звероводство | Ж-1 | Осуществление хозяйственнойдеятельности,связанной с разведениемв неволе ценных пушныхзверей;размещение зданий,сооружений,используемых длясодержанияи разведенияживотных,производства,храненияи первичной переработки продукции;разведение племенных животных,производство ииспользование племеннойпродукции(материала) | 1.9 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные (минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **УСЛОВНОРАЗРЕШЕННЫЕВИДЫРАЗРЕШЁННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«Ж-1»** |
| 1. | Рынки | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,сооружений,предназначенных дляорганизации постоянной иливременнойторговли(ярмарка,рынок,базар), с учетом того,чтокаждое изторговых мест не располагает торговой площадьюболее 200 кв.м;размещение гаражей и (или) стоянок дляавтомобилейсотрудников и посетителей рынка | 4.3 | 1.Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.1.1Предельные размеры земельныхучастковдлярынковпринимаютсяпо расчетув соответствии с параметрами основныхобъектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от краснойлиниисоставляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 2. | Магазины. | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляпродажи товаров, торговаяплощадькоторых составляет до 5000кв.м | 4.4. | 1. Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.
	1. Предельные размеры земельныхучастковдлямагазиновпринимаютсяпо расчетув соответствии с параметрами основныхобъектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
	2. Размеры участковминимальный / максимальный:

торговых центров местногозначенияс числом обслуживаемогонаселения,тыс.чел.:от4до6–0,4/0,6 гана объект.2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 3. | Обеспечение внутреннегоправопорядка. | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,необходимыхдляподготовки и поддержаниявготовностиорганов внутреннихдел и спасательных служб, вкоторых существуетвоенизированнаяслужба;размещение объектов гражданскойобороны, за исключениемобъектов гражданскойобороны,являющихсячастямипроизводственных зданий | 8.3 | 1. Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.1.1 Размерыземельныхучастков принимаютминимальный/максимальный:- 0,3/0,5ганаодин объект.2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
 |
| 4. | Бытовое обслуживание. | Ж-1 | Размещениеобъектовкапитальногостроительства,предназначенныхдляоказаниянаселениюилиорганизациямбытовыхуслуг(мастерскиемелкогоремонта,ателье,бани,парикмахерские,прачечные,химчистки,похоронные бюро) | 3.3 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпо расчетув соответствии с параметрамиосновных объектови с требованиями

к размещению таких объектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.1. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 50%.
 |
| 5. | Культурное развитие. | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляразмещенияв них библиотек. | 3.6 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 6. | Общественноепитание. | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства в целяхустройства местобщественногопитания( кафе,столовые,закусочные,бары) | 4.6 | 1.Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.1.Размеры участковпринимаютминимальный / максимальный:при числе мест,гана100мест:до 50– 0,2/0,25;от 50до150– 0,15/0,2;свыше 150–0,1/-2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 7. | Амбулаторноеветеринарноеобслуживание. | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляоказанияветеринарныхуслугбезсодержанияживотных | 3.10.1 | 1. Предельные размеры земельныхучастков,устанавливаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 8 | Развлечения. | Ж-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляразмещения:дискотек итанцевальных площадок,ночных клубов,боулинга,аттракционов,игровых автоматов (кроме игровогооборудования,используемогодляпроведенияазартныхигр)и игровых площадок;вигорных зонах такжедопускаетсяразмещение игорныхзаведений,залов игровых автоматов,используемых дляпроведенияазартных игр, и игровых столов, а такжеразмещение гостиници заведений общественногопитаниядляпосетителей игорныхзон | 4.8 | 1. Предельные размеры земельныхучастков,устанавливаютсяпорасчетувсоответствии с параметрамиосновных объектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов, СанПиН, идр.
2. Минимальныйотступ от краснойлиниисоставляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 9. | Связь. | Ж-1 | Размещение объектов связи,радиовещания,телевидения,включаявоздушные радиорелейные,надземные и подземныекабельные линиисвязи,линии радиофикации,антенныеполя,усилительныепунктына кабельных линияхсвязи, инфраструктуруспутниковойсвязи и телерадиовещания, заисключением объектов связи,размещение которыхпредусмотреносодержанием вида разрешенногоиспользованияс кодом3.1  | 6.8 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчету в соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3.Максимальное количествоэтажей–2.4. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 80%.4. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 80%. |

1. Предельные(минимальныеи(или)максимальные)размерыземельныхучастковдлякоторыхразмерынеопределенывсоответствиинормативноправовымиактами(настоящимиправилами,нормамиградостроительногопроектирования,СП42.13330.2011«Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихисельскихпоселений.АктуализированнаяредакцияСНиП2.07.01-89\*»,требованиямисанитарныхнормитехническихрегламентов)неподлежатустановлению.
2. Минимальныерасстояния отобъектов дограницземельныхучастков,заисключениемграниц,совпадающихс краснымилиниями,неуказанныхвнастоящейзоненеподлежат установлению.

***Статья 24.2. Градостроительный регламент. Общественно-деловые зоны.***

**О-1 - Зоны делового, общественного и коммерческого назначения.**

1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости широкого спектра назначения: административного, кредитно-финансового, делового, общественного, культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, бытового обслуживания, а также предприятий связи, культовых объектов, а также многофункциональных комплексов, оздоровительно - развлекательных центров и др.

2. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной

организации следует формировать систему взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны). При этом должны обеспечиваться удобные подходы к зданиям, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

3. Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10.

4. Земельные участки (территории) общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодом 12.0.

**Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и градостроительные регламенты многофункциональной общественно-деловой зоны О-1**

| №п/п | Виды разрешенного использованияпо Классификатору | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размерыземельных участков и предельные параметры разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитальногостроительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ** |
| **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «О-1»** |
| 1. | Общественное управление | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку. | 3.8 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.1 Размеры земельных участков принимают минимальный / максимальный:- принимаются - 40/60 м2 на 1 сотрудника. 2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 2. | Деловое управление. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН,и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 4. | Обеспечение научной деятельности. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. | 3.9 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 5. | Гостиничное обслуживание. | О-1 | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.1 Минимальные размеры земельных участков принимают:при числе мест гостиницы, м2 на 1 место:от 25 до100 -55;св. 100 до -500 – 30.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 6. | Туристическое обслуживание. | О-1 | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;размещение детских лагерей | 5.2.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 7. | Спорт | О-1 | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 8. | Культурное развитие. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;устройство площадок для празднеств и гуляний; | 3.6 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 9. | Социальное обслуживание | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 10. | Развлечения. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, боулинга, аттракционов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | 4.8 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 11. | Рынки. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства.1.1 Предельные размеры земельных участков для рынков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 12. | Магазины | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства.1.1 Предельные размеры земельных участков для магазинов принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 1.2 Размеры участков минимальный / максимальный:торговых центров местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4/0,6 га на объект.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 13. | Бытовое обслуживание. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 14. | Связь. | О-1 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 3.1](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#P180) | 6.8 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 15. | Общественное питание. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.Размеры участков принимают минимальный / максимальный:при числе мест, га на 100 мест:до 50 – 0,2/0,25; от 50 до 150 – 0,15/0,2;свыше 150 – 0,1/-2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 16. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | 1. Предельные размеры земельных участков и предельныепараметры объектов капитального строительства1.1 Размер минимального участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров принимается: 0,1 га на 100 посещений в смену, не менее 0,3 га;для фельдшерских пунктов не менее 0,2 га; для остальных объектов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи предельные размеры земельных участков, принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красных линий:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей– 2. 4. Максимальный коэффициент застройки–50% |
| 17. | Стационарное медицинское обслуживание. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);размещение станций скорой помощи | 3.4.2 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красных линий:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей– 2. 4. Максимальный коэффициент застройки–50% |
| 18. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 | 1. Предельные размеры земельных участков1.1 Минимальные размеры участков детских дошкольных учреждений принимаются 40 м2/место при вместимости до 100 мест; 35 м2/место при вместимости св. 100 мест, свыше 500 мест – 30м2/место Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на10% при условии обоснования возможности размещения объектов с учетом инженерно-строительных условий, на 25% - в условиях реконструкции сложившейся застройки, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. 2. Минимальные отступы зданий дошкольных учреждений от границ земельных участков: 2.1 Объекты детского дошкольного образования следует размещать с минимальным отступом от красных линий 25 м, на участках, удалённых от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок, на расстоянии, обеспечивающем уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. 3. Предельное количество этажей3.1 Максимальное количество этажей– 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка4.1 Максимальный коэффициент застройки земельного участка 40%. 5. Процент озеленения5.1 Площадь озеленения земельного участка объекта детскогодошкольного образования должна составлять не менее 50 %. При размещении территории дошкольной образовательной организации на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10%. |
| 19. | Среднее и высшее профессиональное образование. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.1 Размеры земельных участков принимают из расчета:- 0,3 - 0,5 га на один объект.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 21. | Коммунальное обслуживание | О-1 | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «О-1»** |
| 1. | Обслуживание автотранспорта | О-1 | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м22. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | О-1 | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 | 1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее, 12 м2/чел. |
| **УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «О-1»** |
| 1. | Блокированная жилая застройка | О-1 | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3 | 1. Предельные(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков1.1 Минимальные - максимальные размеры земельных участков: - для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых в собственность из земель, находящихся в муниципальной собственности– 0,12га - 0,35 га; - для блокированного жилищного строительства (на 1 квартиру) – 0,1га - 0,2га;- для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемых всобственность из земель, находящихся в муниципальной собственности– (с правом возведения жилого дома) – 0,15га - 1,0га; 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков:2.1 В границах населённых пунктов жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м. 2.2 От красной линии проездов – не менее чем на 3 м 2.3 Расстояние от хозяйственных построек (гараж, летняя кухня, теплица, баня). до красных линий улиц и проездов должно быть:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;в новой застройке:- не менее 5м для улиц; - не менее 3 м до проездов2.4 Расстояние от хозяйственных построек (хозяйственный сарай для содержания скота и птицы, инвентаря; склад грубых кормов, строительных материалов) до красных линий улиц и проездов должно быть:- не ближе створа тыльного (дворового) фасада жилого дома; 2.5 расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: - от жилого дома– 3 м; - от постройки для содержания скота и птицы– 4 м; - от бань, автостоянок и прочих построек– 1 м. - от стволов деревьев: - высокорослых– 4 м; - среднерослых– 2 м; - от кустарника– 1 м. 2.6 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственныхпостроек на смежных земельных участках по взаимному согласиюдомовладельцев при новом строительстве с учётом противопожарных требований. 2.7 Пасеки(ульи) на территории населенных пунктов должныразмещаться на расстоянии не менее10 м от границ соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых помещений. Территория пасеки(ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м. Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от границы соседнего земельного участка допускается: - при размещении ульев на высоте не менее 2 м; - с отделением их зданием, строением, сооружением, густымкустарником высотой не менее 2 м.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3.1 максимальное количество этажей индивидуальных одноквартирных и двухквартирных жилых домов– 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 4.1 Максимальный процент застройки земельного приусадебного(приквартирного) участка – 30%. 6. Минимальное расстояние:- от окон жилых помещений:- до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6м; по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15м;- от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;- от погреба до компостного устройства – 12 м.7. Максимальная высота ограждения земельного участка не более 2,0 м. |
| 2. | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) | О-1 | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1 |
| 3. | Религиозное использование | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 4. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание. | О-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 5. | Объекты придорожного сервиса. | О-1 | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | 4.9.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

2. Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков, за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящей зоне не подлежат установлению.

**О-2 - Зона дошкольных и учебно-образовательных учреждений.**

1. Зона размещения учреждений образования выделяется с целью развития существующих и планируемых территорий, предназначенных для размещения учреждений образования, в т.ч. специальных и специализированных учреждений образования, учреждений для внешкольных занятий, культуры и досуга, а также с целью развития необходимых объектов инженерной инфраструктуры.

2. Зона О-2 наиболее соответствует виду разрешенного использования земельного участка по Классификатору с кодом 3.5 «Образование и просвещение». Описание вида разрешенного использования земельного участка: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)».

| №п/п | Виды разрешенного использованияпо Классификатору | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размерыземельных участков и предельные параметры разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитальногостроительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ** |
| **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «О-2»** |
| 1. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование  | О-2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 | 1. Предельные размеры земельных участков1.1 Минимальные размеры участков детских дошкольных учреждений принимаются 40 м2/место при вместимости до 100 мест; 35 м2/место при вместимости св. 100 мест, свыше 500 мест – 30м2/место Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на10% при условии обоснования возможности размещения объектов с учетом инженерно-строительных условий, на 25% - в условиях реконструкции сложившейся застройки, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%. 2. Минимальные отступы зданий дошкольных учреждений от границ земельных участков: 2.1 Объекты детского дошкольного образования следует размещать с минимальным отступом от красных линий 25 м, на участках, удалённых от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок, на расстоянии, обеспечивающем уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. 3. Предельное количество этажей3.1 Максимальное количество этажей– 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка4.1 Максимальный коэффициент застройки земельного участка 40%. 5. Процент озеленения5.1 Площадь озеленения земельного участка объекта детскогодошкольного образования должна составлять не менее 50 %. При размещении территории дошкольной образовательной организации на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10%. |
| 2. | Среднее и высшее профессиональное образование | О-2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)  | 3.5.2 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 3. | Развлечения. | О-2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, игровых площадок. | 4.8 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 4. | Культурное развитие. | О-2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;устройство площадок для празднеств и гуляний. | 3.6 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 5. | Спорт | О-2 | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «О-2»** |
| 1. | Гостиничное обслуживание | О-2 | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.1 Минимальные размеры земельных участков принимают:при числе мест гостиницы, м2 на 1 место:от 25 до 100 -55;св. 100 до -500 – 30.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 2. | Стационарное медицинское обслуживание | О-2 | Размещение станций скорой помощи | 3.4.2 | 1. . Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.1 Минимальные размеры земельных участков принимают: 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га 2. Минимальный отступ от красных линий:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей– 2. 4. Максимальный коэффициент застройки–50% |
| 3. | Общественное питание. | О-2 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.Размеры участков принимают минимальный / максимальный:при числе мест, га на 100 мест:до 50 – 0,2/0,25; от 50 до 150 – 0,15/0,2;свыше 150 – 0,1/-2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 4. | Объекты гаражного назначения. | О-2 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей с возможностью размещения автомобильных моек. | 2.7.1 | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м22. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | О-2 | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 | 1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее, 12 м2/чел. |
| **УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «О-2»** |
| 1. | Деловое управление. | О-2 | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. | О-2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | 1. Предельные размеры земельных участков и предельныепараметры объектов капитального строительства1.1 Размер минимального участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров принимается: 0,1 га на 100 посещений в смену, не менее 0,3 га;для фельдшерских пунктов не менее 0,2 га; для остальных объектов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи предельные размеры земельных участков, принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красных линий:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей– 2. 4. Максимальный коэффициент застройки–50% |
| 3. | Религиозное использование | О-2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 4. | Магазины | О-2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства.1.1 Предельные размеры земельных участков для магазинов принимаются по расчету и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 5. | Рынки | О-2 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства.1.1 Предельные размеры земельных участков для рынков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 6. | Обслуживание автотранспорта | О-2 | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м22. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

2. Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков, за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящей зоне не подлежат установлению.

**О-3 - Зона учреждений здравоохранения.**

1. Зона размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты выделяется с целью развития существующих и планируемых территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты , в т.ч. специальных и специализированных учреждений о здравоохранения и социальной защиты, а также с целью развития необходимых объектов инженерной инфраструктуры.

2. Зона О-4 наиболее соответствует виду разрешенного использования земельного участка по Классификатору с кодом 3.2 и 3.4. «Социальное обслуживание» и «Здравоохранение». Описание видов разрешенного использования земельного участка: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам»;

«Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с [кодами 3.4.1](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#P197) - [3.4.2](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.docx#P201)».

**Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и градостроительные регламенты зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты О-3**

| №п/п | Виды разрешенного использованияпо Классификатору | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размерыземельных участков и предельные параметры разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитальногостроительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ** |
| **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «О-3»** |
| 1. | Санаторная деятельность | О-3 | Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | О-3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | 1. Предельные размеры земельных участков и предельныепараметры объектов капитального строительства1.1 Размер минимального участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров принимается: 0,1 га на 100 посещений в смену, не менее 0,3 га;для фельдшерских пунктов не менее 0,2 га; для остальных объектов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи предельные размеры земельных участков, принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красных линий:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей– 2. 4. Максимальный коэффициент застройки–50% |
| 3. | Стационарное медицинское обслуживание | О-3 | Размещение станций скорой помощи | 3.4.2 | 1. . Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.1 Минимальные размеры земельных участков принимают: 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га 2. Минимальный отступ от красных линий:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей– 2. 4. Максимальный коэффициент застройки–50% |
| 4. | Магазины | О-3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства.1.1 Предельные размеры земельных участков для магазинов принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 5. | Социальное обслуживание | О-3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «О-3»** |
| 1. | Обслуживание автотранспорта | О-3 | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м22. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 3. | Коммунальное обслуживание | О-3 | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| **УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «О-3»** |
| 1. | Религиозное использование | О-3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

2. Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков, за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящей зоне не подлежат установлению.

***Статья 24.3. Градостроительный регламент. Производственные зоны.***

**П-1 – Зона промышленных объектов и производства агропромышленного комплекса.**

Зона предназначена для размещения промышленных объектов и производств, складских

зданий и сооружений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные (минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ** |
| **ОСНОВНЫЕВИДЫРАЗРЕШЁННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«П-1»** |
| 1. | Скотоводство | П-1 | Осуществление хозяйственнойдеятельности,втомчисле на сельскохозяйственныхугодьях,связанной сразведением сельскохозяйственных животных(крупногорогатогоскота,овец,коз,лошадей,верблюдов,оленей);сенокошение,выпас сельскохозяйственныхживотных,производствокормов,размещение зданий,сооружений,используемых длясодержанияиразведениясельскохозяйственных животных;разведение племенных животных,производство ииспользование племеннойпродукции(материала) | 1.8 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- в соответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| 2. | Звероводство | П-1 | Осуществление хозяйственнойдеятельности,связанной с разведениемв неволе ценных пушныхзверей;размещение зданий,сооружений,используемых длясодержанияи разведенияживотных,производства,храненияи первичной переработки продукции;разведение племенных животных,производство ииспользование племеннойпродукции(материала) | 1.9 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлиниисоставляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| 3. | Птицеводство | П-1 | Осуществлениехозяйственнойдеятельности,связанной с разведением домашнихпород птиц, втомчисле водоплавающих;размещение зданий,сооружений,используемых длясодержанияи разведенияживотных,производства,храненияи первичной переработки продукцииптицеводства;разведение племенных животных,производство ииспользование племеннойпродукции(материала) | 1.10 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| 4. | Свиноводство | П-1 | Осуществление хозяйственнойдеятельности,связанной с разведениемсвиней; размещение зданий,сооружений,используемых длясодержанияи разведенияживотных,производства,храненияи первичнойпереработки продукции;разведение племенных животных,производство ииспользование племеннойпродукции(материала) | 1.11 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| 5. | Пчеловодство | П-1 | Осуществление хозяйственнойдеятельности,втомчисле на сельскохозяйственныхугодьях, поразведению,содержанию и использованию пчелииных полезных насекомых;размещениеульев, иныхобъектови оборудования,необходимогодляпчеловодства и разведениях иныхполезных насекомых;размещение сооружений,используемых дляхраненияи первичной переработки продукциипчеловодства | 1.12 | 1. Предельные размеры земельныхучастковдляданноговида2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| 6. | Рыбоводство | П-1 | Осуществление хозяйственнойдеятельности,связанной с разведением и (или) содержанием,выращиванием объектов рыбоводства(аквакультуры);размещение зданий,сооружений,оборудования,необходимых дляосуществлениярыбоводства (аквакультуры) | 1.13 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ откраснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| 7. | Хранениеипереработкасельскохозяйственнойпродукции | П-1 | Размещение зданий,сооружений,используемых дляпроизводства,хранения,первичной и глубокойпереработки сельскохозяйственнойпродукции | 1.15 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчету в соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка25%.
 |
| 8. | Легкаяпромышленность | П-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных длятекстильной, фарфоро-фаянсовой,электроннойпромышленности | 6.3 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетувсоответствиис параметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| 9. | Пищеваяпромышленность | П-1 | Размещение объектов пищевойпромышленности,попереработке сельскохозяйственнойпродукцииспособом,приводящимкихпереработкевинуюпродукцию(консервирование,копчение,хлебопечение), втом числе дляпроизводстванапитков,алкогольных напиткови табачных изделий | 6.4 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии спараметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| 10. | Склады | П-1 | Размещение сооружений,имеющихназначение повременному хранению,распределению и перевалкегрузов (за исключением хранениястратегическихзапасов), не являющихсячастямипроизводственныхкомплексов, накоторых был создан груз:промышленные базы,склады,погрузочныетерминалы и доки,нефтехранилища инефтеналивные станции,газовые хранилища иобслуживающие ихгазоконденсатные игазоперекачивающие станции,элеваторы ипродовольственные склады, за исключениемжелезнодорожных перевалочных складов | 6.9 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* в новойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
| 11. | Автомобильныйтранспорт | П-1 | Размещение автомобильных дорог итехническисвязанных с нимисооружений;размещение зданий исооружений,предназначенныхдляобслуживанияпассажиров, а такжеобеспечивающие работутранспортных средств,размещение объектов,предназначенных дляразмещенияпостоворгановвнутренних дел,ответственныхза безопасностьдорожногодвижения;оборудование земельныхучастков длястоянокавтомобильноготранспорта, а такжедляразмещениядепо(устройства местстоянок)автомобильноготранспорта,осуществляющегоперевозкилюдей поустановленному маршруту | 7.2 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствиис параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 80%.
 |
| 12. | Коммунальноеобслуживание | П-1 | Размещение объектов капитальногостроительства вцелях обеспеченияфизическихи юридическихлицкоммунальнымиуслугами, в частности:поставкиводы,тепла,электричества,газа,предоставленияуслугсвязи, отвода канализационных стоков,очисткии уборкиобъектов недвижимости(котельных,водозаборов,очистных сооружений,насосныхстанций, водопроводов, линийэлектропередач,трансформаторных подстанций,газопроводов,линийсвязи,телефонных станций,канализаций,стоянок,гаражей и мастерских дляобслуживанияуборочной иаварийнойтехники, а также зданий илипомещений,предназначенных дляприема физическихиюридическихлиц в связи с предоставлением имкоммунальныхуслуг). | 3.1 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчету в соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка80%.
 |
| 13. | Обеспечение внутреннегоправопорядка. | П-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,необходимых дляподготовки и поддержаниявготовностиорганов внутреннихдел и спасательныхслужб, вкоторых существуетвоенизированнаяслужба;размещение объектов гражданскойобороны, заисключением объектов гражданскойобороны,являющихсячастямипроизводственных зданий | 8.3 | 1. Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.1.1 Размерыземельныхучастков принимаютминимальный/максимальный:- 0,3/0,5ганаодин объект.2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные (минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ** |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕВИДЫРАЗРЕШЁННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«П-1»** |
| 1. | Обслуживание автотранспорта | П-1 | Размещение постоянных иливременных гаражей снесколькимистояночнымиместами, стоянок(парковок),гаражей, втом числе многоярусных, неуказанных вкоде 2.7.1 | 4.9 | 1. Площадьучасткадлястоянкиодноголегковогоавтомобиляследуетпринимать 25м2
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке - всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 80%.
 |
| 2. | Обеспечениенаучнойдеятельности | П-1 | Размещение объектов капитальногостроительствадляпроведениянаучных исследований и изысканий,испытаний опытных промышленных образцов,дляразмещенияорганизаций,осуществляющихнаучныеизыскания,исследованияи разработки проведениянаучной и селекционной работы, ведениясельскогоилесногохозяйства дляполученияценных с научнойточкизренияобразцов растительногои животногомира. | 3.9 | 1. Предельные размеры земельныхучастков,устанавливаютсяпорасчету в соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 50%.
 |
| 3. | Общественноеуправление | П-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляразмещенияорганов государственнойвласти,органов местногосамоуправления,судов, а такжеорганизаций,непосредственнообеспечивающихихдеятельность;размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляразмещенияоргановуправленияполитических партий,профессиональныхи отраслевых союзов, творческихсоюзови иныхобщественных объединенийграждан поотраслевомуилиполитическому признаку. | 3.8 | 1. Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.1.1 Размерыземельныхучастков принимаютминимальный/максимальный:при этажности 2 этажапринимаются- 40/60м2на1сотрудника.2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.

Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 50%. |
| 4. | Деловоеуправление. | П-1 | Размещениеобъектовкапитальногостроительствасцелью:размещенияобъектовуправленческойдеятельности,несвязаннойсгосударственнымилимуниципальнымуправлениемиоказаниемуслуг,атакже с цельюобеспечениясовершениясделок,нетребующихпередачитоваравмоментихсовершениямеждуорганизациями,втомчислебиржеваядеятельность(заисключениембанковскойистраховойдеятельности) | 4.1 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрами основных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 50%.
 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническоеобслуживание | П-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляоказаниягражданамамбулаторно-поликлиническоймедицинской помощи(поликлиники,фельдшерские пункты,пунктыздравоохранения,центры матери и ребенка,диагностические центры, молочные кухни,станциидонорства крови,клиническиелаборатории) | 3.4.1 | 1. Предельныеразмерыземельныхучастковипредельныепараметры объектов капитальногостроительства1.1 Размерминимальногоучастка дляполиклиник,амбулаторий,диспансеров принимается: 0,1 га на100 посещений в смену, неменее0,3 га;дляфельдшерскихпунктовнеменее 0,2га;дляостальныхобъектов амбулаторно-поликлиническоймедицинскойпомощипредельные размеры земельныхучастков,принимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.2. Минимальныйотступ от красныхлиний:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройки–50%
 |
| 5. | Амбулаторноеветеринарноеобслуживание. | П-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляоказанияветеринарныхуслугбезсодержанияживотных | 3.10.1 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 6. | Рынки | П-1 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства.1.1 Предельные размеры земельных участков для рынков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 7. | Магазины | П-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства.1.1 Предельные размеры земельных участков для магазинов принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. 1.2 Размеры участков минимальный / максимальный:торговых центров местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4/0,6 га на объект.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 8. | Спорт | П-1 | Размещение объектов капитальногостроительства вкачестве спортивных клубов,спортивных залов,бассейнов. | 5.1 | 1.Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.1.1 Размерыземельныхучастков принимаютминимальный/максимальный:-дляплоскостных спортивных сооружений 0,7/0,9ганаобъект2. Минимальныйотступ от краснойлиниисоставляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 9. | Связь. | П-1 | Размещение объектов связи,радиовещания,телевидения,включаявоздушные радиорелейные,надземные и подземныекабельные линиисвязи,линии радиофикации,антенныеполя,усилительныепунктына кабельных линияхсвязи, инфраструктуруспутниковойсвязи и телерадиовещания, заисключением объектов связи,размещение которыхпредусмотреносодержанием вида разрешенногоиспользованияс кодом3.1  | 6.8 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчету в соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3.Максимальное количествоэтажей–2.4. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 80%. |
| 10. | Объекты торговли (торговые центры,торгово-развлекательные центры (комплексы) | П-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,общей площадьюсвыше 5000кв. мс цельюразмещенияодной илинесколькихорганизаций,осуществляющихпродажутоваров, и (или)оказаниеуслугв соответствии с содержанием видовразрешенногоиспользованияскодами 4.5-4.9;размещение гаражей и (или) стоянок дляавтомобилейсотрудников и посетителей торговогоцентра | 4.2 | 1. Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.* 1. Предельные размеры земельныхучастков длямагазиновпринимаютсяпо расчетув соответствии с параметрами основныхобъектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
	2. Размеры участков минимальный / максимальный:

торговых центров местногозначенияс числом обслуживаемогонаселения,тыс.чел.:от4до6 –0,4/0,6 ганаобъект.2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке - неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 50%.
 |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные (минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ** |
| **УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕВИДЫИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«П-1»** |
| 1. | Гостиничное обслуживание. | П-1 | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.1 Минимальные размеры земельных участков принимают:при числе мест гостиницы, м2 на 1 место:от 25 до100 -55;св. 100 до -500 – 30.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |

1. Предельные(минимальныеи(или)максимальные)размерыземельныхучастковдлякоторыхразмерынеопределенывсоответствиинормативноправовымиактами(настоящимиправилами,нормамиградостроительногопроектирования,СП42.13330.2011«Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихисельскихпоселений.АктуализированнаяредакцияСНиП2.07.01-89\*»,требованиямисанитарныхнормитехническихрегламентов)неподлежатустановлению.
2. Минимальныерасстояния отобъектов дограницземельныхучастков,заисключениемграниц,совпадающихс краснымилиниями,неуказанныхвнастоящейзоненеподлежат установлению.

***Статья 24.4. Градостроительный регламент. Рекреационные зоны.***

**Р-1 - Зона рекреационного назначения**

*Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.*

*Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.*

*В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.*

| №п/п | Виды разрешенного использованияпо Классификатору | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размерыземельных участков и предельные параметры разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитальногостроительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНАР-1** |
| **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Р-1»** |
| 1. | Земельные участки (территории) общего пользования | Р-1 | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 | 1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее, 12 м2/чел. |
| 3. | Блокированная жилая застройка | Р-1 | Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3 | 1. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. |
| 2. | Развлечения | Р-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, боулинга, аттракционов и игровых площадок. | 4.8 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 3. | Спорт  | Р-1 | Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Р-1»** |
| 1. | Природно-познавательный туризм | Р-1 | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. | Р-1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (пункты здравоохранения) | 3.4.1 | 1. Предельные размеры земельных участков и предельныепараметры объектов капитального строительства1.1 Размер минимального участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров принимается: 0,1 га на 100 посещений в смену, не менее 0,3 га;для фельдшерских пунктов не менее 0,2 га; для остальных объектов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи предельные размеры земельных участков, принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красных линий:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей– 2. 4. Максимальный коэффициент застройки–50% |
| **УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Р-1»** |
| 1 | Коммунальное обслуживание | Р-1 | Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка80%. |
| 2. | Обслуживание автотранспорта | Р-1 | Размещение стоянок, парковок. | 4.9 | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м22. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |

*1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.*

*2. Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков, за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящей зоне не подлежат установлению.*

**Зоны государственного лесного фонда – ГЛФ**

***Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные***

***участки государственного лесного фонда.***

*Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются*

*лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство*

*Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных*

*нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных*

*правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативных правовые*

*акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут*

*противоречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законом.*

***Статья 23.5. Градостроительный регламент. Зоны сельскохозяйственного использования.***

**СХ-1 - Зона сельскохозяйственного назначения.**

Зона СХ-1 предназначены для сохранения и развития сельскохозяйственных угодий –

пашни, сенокосы, пастбища, залежи и прочие, а также многолетних насаждений (садов,

ягодников питомников и т.п.), объекты обеспечивающие их инфраструктуру, предотвращение

их занятия другими видами деятельности. Зона СХ-1 находится вне границ населённых

пунктов на землях сельскохозяйственного назначения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные (минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ЗОНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** |
| **ОСНОВНЫЕВИДЫРАЗРЕШЁННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«СХ-1»** |
| 1. | Сельскохозяйственноеиспользование | СХ-1 | Ведение сельскогохозяйства.Содержание данноговида разрешенногоиспользованиявключает в себясодержание видов разрешенногоиспользованияс кодами 1.1- 1.18, втом числеразмещение зданий и сооружений,используемых дляхраненияи переработки сельскохозяйственнойпродукции | 1.0 | 1. Предельные размеры земельныхучастковдляданноговидаразрешенногоиспользованиянеустанавливаются.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке - неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка75%.
 |
| 2. | Растениеводство | СХ-1 | Осуществление хозяйственнойдеятельности,связанной с выращиванием сельскохозяйственныхкультур.Содержание данноговида разрешенногоиспользованиявключает в себясодержание видов разрешенногоиспользованияс кодами 1.2- 1.6 | 1.1 | 1. Предельные размеры земельныхучастковдляданноговидаразрешенногоиспользованиянеустанавливаются.
2. Минимальныйотступ от краснойлиниисоставляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка75%.
 |
| 3. | Выращивание зерновыхи иныхсельскохозяйственных культур | СХ-1 | Осуществление хозяйственнойдеятельности насельскохозяйственныхугодьях,связанной спроизводством зерновых,бобовых,кормовых,технических,масличных,эфиромасличных и иныхсельскохозяйственных культур | 1.2 | 1. Предельные размеры земельныхучастковдляданноговидаразрешенногоиспользованиянеустанавливаются.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка75%.
 |
| 4. | Овощеводство | СХ-1 | Осуществлениехозяйственнойдеятельностинасельскохозяйственныхугодьях,связаннойспроизводствомкартофеля,листовых,плодовых,луковичныхи бахчевыхсельскохозяйственныхкультур, втом числе с использованием теплиц | 1.3 | 1. Предельные размеры земельныхучастковдляданноговидаразрешенногоиспользованиянеустанавливаются.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка75%.
 |
| 5. | Выращивание тонизирующих,лекарственных,цветочных культур | СХ-1 | Осуществлениехозяйственнойдеятельности,в томчисле насельскохозяйственныхугодьях,связанной спроизводствомчая,лекарственныхицветочныхкультур | 1.4 | 1. Предельные размеры земельныхучастковдляданноговидаразрешенногоиспользованиянеустанавливаются.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:

- в существующейзастройке - всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;- вновойзастройке- неменее 5м.1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка75%.
 |
| 6. | Садоводство | СХ-1 | Осуществлениехозяйственнойдеятельности,в томчисле насельскохозяйственныхугодьях,связанной свыращиваниеммноголетнихплодовыхиягодныхкультур,винограда и иных многолетних культур | 1.5 | 1. Предельные размеры земельныхучастковдляданноговидаразрешенногоиспользованиянеустанавливаются.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка75%.
 |
| 7. | Хранениеипереработкасельскохозяйственнойпродукции | СХ-1 | Размещение зданий,сооружений,используемых дляпроизводства,хранения,первичной и глубокойпереработки сельскохозяйственнойпродукции | 1.15 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчету в соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка25%.
 |
| 8. | Ведениеличногоподсобногохозяйства на полевыхучастках | СХ-1 | Производствосельскохозяйственнойпродукциибезправа возведенияобъектов капитальногостроительства | 1.16 | 1. Минимальныеи(или)максимальныеразмерыземельногоучастка:* минимальныйразмерземельногоучасткадляведенияогородничества–0,15 га;
* максимальныйразмерземельногоучасткадляведенияогородничества–1,0га.

2. Недопускаетсявозведениекапитальныхзданий,строений исооружений. |
| 9. | Питомники | СХ-1 | Выращивание и реализацияподроста деревьев икустарников,используемыхв сельском хозяйстве, атакже иных сельскохозяйственных культурдляполучениярассадыи семян; размещение сооружений,необходимых дляуказанныхвидов сельскохозяйственногопроизводства | 1.17 | 1. Предельные размеры земельныхучастков не устанавливаются.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:

- в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;- вновойзастройке- неменее 5м.1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка80%.
 |
| 10. | Обеспечениесельскохозяйственногопроизводства | СХ-1 | Размещение машинно-транспортных и ремонтныхстанций, ангарови гаражей длясельскохозяйственнойтехники,амбаров,водонапорных башен,трансформаторных станций и иного техническогооборудования,используемогодляведениясельскогохозяйства | 1.18 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиямик размещению таких объектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3.Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 75%. |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные (минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ЗОНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕВИДЫРАЗРЕШЁННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«СХ-1»** |
| 1 | Склады | СХ-1 | Размещение сооружений,имеющихназначение повременному хранению,продовольственные склады. | 6.9 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиямик размещению таких объектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| 2. | Автомобильныйтранспорт | СХ-1 | Размещение автомобильных дорог итехническисвязанных с нимисооружений;размещение зданий исооружений,предназначенныхдляобслуживанияпассажиров, а такжеобеспечивающие работутранспортных средств,размещение объектов,предназначенных дляразмещенияпостоворгановвнутренних дел,ответственныхза безопасностьдорожногодвижения;оборудование земельныхучастков длястоянокавтомобильноготранспорта, а такжедляразмещениядепо(устройства местстоянок)автомобильноготранспорта,осуществляющегоперевозкилюдей поустановленному маршруту | 7.2 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.
2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка80%.
 |
| 3. | Обслуживание автотранспорта | СХ-1  | Размещение постоянных иливременных гаражей снесколькимистояночнымиместами, стоянок(парковок),гаражей, втом числе многоярусных, неуказанных вкоде 2.7.1 | 4.9 | 1. Площадьучасткадлястоянкиодноголегковогоавтомобиляследуетпринимать 25м2
2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:
* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количество этажей –2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 80%.
 |
| п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные (минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ЗОНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** |
| **УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«СХ-1»** |
| 1. | Амбулаторно-поликлиническоеобслуживание | СХ-1 | Размещение объектов капитальногостроительства,предназначенных дляоказаниягражданам амбулаторно-поликлиническоймедицинской помощи (поликлиники,фельдшерские пункты,пунктыздравоохранения,центры матери иребенка,диагностические центры, молочные кухни, станциидонорства крови,клиническиелаборатории) | 3.4.1 | 1. Предельныеразмерыземельныхучастковипредельныепараметры объектов капитальногостроительства1.1 Размерминимальногоучастка дляполиклиник,амбулаторий,диспансеров принимается:0,1 га на100 посещений в смену, неменее0,3 га;дляфельдшерскихпунктовнеменее 0,2га;дляостальныхобъектов амбулаторно-поликлиническоймедицинскойпомощипредельные размерыземельныхучастков,принимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиосновных объектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.2. Минимальныйотступ от красныхлиний:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.

3. Максимальное количество этажей–2.4. Максимальныйкоэффициентзастройки–50% |
|  |  |  |  |  |  |

*Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и*

*предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального*

*строительства в пределах зоны СХ-1 включают в себя:*

*1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в*

*том числе их площадь: не подлежат ограничению, определяются в рамках разработки*

*проектной документации;*

*2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест*

*допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено*

*строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению, определяются в*

*рамках разработки проектной документации;*

*3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,*

*сооружений – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработки проектной*

*документации;*

*4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как*

*отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей*

*площади земельного участка – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработки*

*проектной документации.*

***\*На земли сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного***

***назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.***

***Статья 24.5. Градостроительный регламент. Зоны специального назначения.***

**СО-1 - Зоны полигонов ТБО**

*Зона выделены для обеспечения правовых условий использования скотомогильников,*

*участков компостирования ТБО, свалок. Разрешается размещение зданий, сооружений и*

*коммуникаций, связанных только с эксплуатацией скотомогильников, участков*

*компостирования ТБО, свалок.*

*ВидыразрешенногоиспользованияземельногоучастказонаполигоновТБО,свалоквыделеннойприградостроительномзонированииКаировскогосельскогопоселения,наиболеесоответствуютвидуразрешенногоиспользованияземельногоучастка«Специальнаядеятельность»Классификатора скодом 12.2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные(минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ЗОНЫСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ** |
| **ОСНОВНЫЕВИДЫРАЗРЕШЁННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«СП-1»** |
| 1. | Специальнаядеятельность | СП-1 | Размещение,хранение,захоронение,утилизация,накопление,обработка,обезвреживание отходовпроизводства и потребления,медицинскихотходов,биологическихотходов, радиоактивных отходов,веществ,разрушающих озоновыйслой, а такжеразмещение объектов размещенияотходов,захоронения,хранения,обезвреживаниятакихотходов (скотомогильников,мусоросжигательных имусороперерабатывающих заводов,полигонов позахоронению и сортировкебытового мусора иотходов, мест сбора вещейдля ихвторичнойпереработки. | 12.2 | 1.Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии с параметрамиобъектов, и с требованиями кразмещениютакихобъектов СНиП, техническихрегламентов,СанПиН, и др.2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка80%. |
| 2. | Автомобильныйтранспорт | СП-1 | Размещение автомобильных дорог итехническисвязанных с нимисооружений;размещение зданий и сооружений,предназначенныхдляобслуживанияпассажиров, а такжеобеспечивающие работутранспортных средств,размещение объектов,предназначенных дляразмещенияпостов органов внутренних дел,ответственных за безопасностьдорожногодвижения;оборудование земельныхучастков длястоянокавтомобильноготранспорта, а такжедляразмещениядепо(устройства местстоянок)автомобильноготранспорта,осуществляющегоперевозкилюдей поустановленному маршруту | 7.2 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчетув соответствии спараметрамиосновных объектови стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.2. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:* в существующей язастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
* 3. Максимальное количествоэтажей–2.
* 4. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка 80%.
 |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные(минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ЗОНЫСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ** |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕВИДЫРАЗРЕШЁННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«СП-1»** |
| 1. | Объекты придорожного сервиса. | СП-1 | Размещение автомобильных моек и прачечных дляавтомобильных принадлежностей. | 4.9.1 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчету в соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
* 3. Максимальное количествоэтажей–2.
* 4. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка80%.
 |
| 2. | Коммунальноеобслуживание | СП-1 | Размещение объектов капитальногостроительства вцелях обеспеченияфизическихи юридическихлицкоммунальнымиуслугами, в частности: отводаканализационных стоков,очистки иуборкиобъектовнедвижимости(котельных,водозаборов,очистныхсооружений,насосных станций, водопроводов,линийэлектропередач,трансформаторных подстанций,газопроводов,линий связи,телефонных станций,канализаций. | 3.1 | 1. Предельные размеры земельныхучастковпринимаютсяпорасчету в соответствии с параметрамиосновных объектов, и стребованиями к размещению такихобъектов СНиП,техническихрегламентов,СанПиН, и др.2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
* 3. Максимальное количествоэтажей–2.
* 4. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка80%.
 |
| № п/п | Виды разрешенногоиспользованияпоКлассификатору | Описание вида разрешенногоиспользованияземельногоучастка | Предельные(минимальные и (или)максимальные)размерыземельныхучастков и предельные параметры разрешенногостроительства,реконструкцииобъектов капитальногостроительства |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ЗОНЫСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ** |
| **УСЛОВНОРАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫИСПОЛЬЗОВАНИЯЗОНЫ«СП-1»** |
| 1. | Обслуживание автотранспорта | СП-1 | Размещение постоянных иливременных гаражей снесколькимистояночнымиместами, стоянок(парковок),гаражей, втом числе многоярусных, неуказанных вкоде 2.7.1 | 4.9 | 1. Площадьучасткадлястоянкиодноголегковогоавтомобиляследуетпринимать 25м22. Минимальныйотступ от краснойлинии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
* 3. Максимальное количествоэтажей–2.
* 4. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка80%.
 |

1. Предельные(минимальныеи(или)максимальные)размерыземельныхучастковдлякоторыхразмерынеопределенывсоответствиинормативноправовымиактами(настоящимиправилами,нормамиградостроительногопроектирования,СП42.13330.2011«Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихисельских

поселений.АктуализированнаяредакцияСНиП2.07.01-89\*»,требованиямисанитарныхнормитехническихрегламентов)неподлежатустановлению.

2. Минимальныерасстояния отобъектов дограницземельныхучастков,заисключениемграниц,совпадающихс краснымилиниями,неуказанныхвнастоящейзоненеподлежат установлению.

**СО-2 - Зона водозаборных, иных технических сооружений**

*Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками*

*водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий,*

*сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения.*

| №п/п | Виды разрешенного использованияпо Классификатору | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размерыземельных участков и предельные параметры разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитальногостроительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ** |
| **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СП-2»** |
| 1. | Гидротехнические сооружения | СП-2 | Размещение гидротехническихсооружений, необходимых дляэксплуатации водохранилищ(плотин, водосбросов,водозаборных, водовыпускныхи других гидротехническихсооружений, судопропускныхсооружений, рыбозащитных ирыбопропускных сооружений,берегозащитных сооружений) | 11.3 | Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации иих санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий иколичества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от ихпроизводительности, тыс. м /сут, следует принимать по проекту, но не более, га:до 0,8.......................................................................1св. 0,8 до 12............................................................2» 12 » 32..................................................................3» 32 » 80..................................................................4» 80 » 125................................................................6» 125 » 250..............................................................12» 250 » 400................................................................18» 400 » 800................................................................242) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения местдопустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещеностроительство зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению, определяются врамках разработки проектной документации;3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,сооружений – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработки проектнойдокументации;4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый какотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всейплощади земельного участка – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработкипроектной документации. |
| 2. | Коммунальноеобслуживание | СП-2 | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,в частности: поставки воды,тепла, электричества, газа,предоставления услуг связи,отвода канализационныхстоков, очистки и уборкиобъектов недвижимости(котельных, водозаборов,очистных сооружений,насосных станций,водопроводов, линийэлектропередач,трансформаторныхподстанций, газопроводов,линий связи, телефонных станций, канализаций,стоянок, гаражей и мастерскихдля обслуживания уборочнойи аварийной техники, а такжезданий или помещений,предназначенных для приемафизических и юридическихлиц в связи спредоставлением имкоммунальных услуг) | 3.1 | Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации иих санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий иколичества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от ихпроизводительности, тыс. м /сут, следует принимать по проекту, но не более, га:до 0,8.......................................................................1св. 0,8 до 12............................................................2» 12 » 32..................................................................3» 32 » 80..................................................................4» 80 » 125................................................................6» 125 » 250..............................................................12» 250 » 400................................................................18» 400 » 800................................................................242) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения местдопустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещеностроительство зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению, определяются врамках разработки проектной документации;3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,сооружений – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработки проектнойдокументации;4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый какотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всейплощади земельного участка – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработкипроектной документации. |
| 3. | Обеспечение деятельностив областигидрометеорологии исмежных с ней областях | СП-2 | Размещение объектовкапитального строительства,предназначенных длянаблюдений за физическими и химическими процессами,происходящими в окружающейсреде, определения еегидрометеорологических,агрометеорологических игелиогеофизическиххарактеристик, уровнязагрязнения атмосферноговоздуха, почв, водныхобъектов, в том числе погидробиологическимпоказателям, и околоземного -космического пространства,зданий и сооружений,используемых в областигидрометеорологии и смежныхс ней областях (доплеровскиеметеорологическиерадиолокаторы,гидрологические посты идругие) | 3.9.1 | Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации иих санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий иколичества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от ихпроизводительности, тыс. м /сут, следует принимать по проекту, но не более, га:до 0,8.......................................................................1св. 0,8 до 12............................................................2» 12 » 32..................................................................3» 32 » 80..................................................................4» 80 » 125................................................................6» 125 » 250..............................................................12» 250 » 400................................................................18» 400 » 800................................................................242) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения местдопустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещеностроительство зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению, определяются врамках разработки проектной документации;3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,сооружений – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработки проектнойдокументации;4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый какотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всейплощади земельного участка – не подлежит ограничению, определяется в рамках разработкипроектной документации. |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СП-3»** |
| 1. | Обеспечение внутреннегоправопорядка. | СП-2 | Размещение объектов капитальногостроительства,необходимых дляподготовки и поддержаниявготовностиорганов внутреннихдел и спасательныхслужб, вкоторыхсуществуетвоенизированнаяслужба;размещение объектов гражданскойобороны, заисключением объектов гражданскойобороны,являющихсячастямипроизводственных зданий | 8.3 | 1. Предельные размеры земельныхучастков,предельные параметрыразрешенногостроительства.1.1 Размерыземельныхучастков принимаютминимальный/максимальный:- 0,3/0,5ганаодин объект.2. Минимальныйотступ от красной линии составляет:* в существующейзастройке- всоответствиисосложившейсялиниейзастройкипокаждойулице;
* вновойзастройке- неменее 5м.
1. Максимальное количествоэтажей–2.
2. Максимальныйкоэффициентзастройкиземельногоучастка50%.
 |
| **УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СП-2»** |
| Не устанавливаются |

1. Предельные(минимальныеи(или)максимальные)размерыземельныхучастковдлякоторыхразмерынеопределенывсоответствиинормативноправовыми

актами(настоящимиправилами,нормамиградостроительногопроектирования,СП42.13330.2011«Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихисельскихпоселений.АктуализированнаяредакцияСНиП2.07.01-89\*»,требованиямисанитарныхнормитехническихрегламентов)неподлежатустановлению.

2. Минимальныерасстояния отобъектов дограницземельныхучастков,заисключениемграниц,совпадающихс краснымилиниями,неуказанныхвнастоящейзоненеподлежат установлению.

**СО-3 - Зона кладбищ**

*Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования*

*территории определяется с учетом требований государственных градостроительных*

*нормативов и правил, специальных нормативов.*

| №п/п | Виды разрешенного использованияпо Классификатору | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размерыземельных участков и предельные параметры разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитальногостроительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| **ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ** |
| **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СП-3»** |
| 1. | Ритуальная деятельность | СП-3 | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;размещение соответствующих культовых сооружений | 12.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 2. | Бытовое обслуживание | СП-3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг, похоронные бюро. | 3.3 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| 3. | Религиозное использование | СП-3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СП-3»** |
| 1. | Обслуживание автотранспорта | СП-3 | Размещение стоянок (парковок), не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м22. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.3. Максимальное количество этажей – не устанавливается. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| **УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СП-3»** |
| 1. | Коммунальное обслуживание | СП-3 | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды. | 3.1 | 1. Предельные размеры земельных участков принимаются по расчету в соответствии с параметрами основных объектов, и с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м.  3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%. |
| 2. | Обеспечение внутреннего правопорядка. | СП-3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | 1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства. 1.1 Размеры земельных участков принимают минимальный / максимальный:- 0,3 / 0,5 га на один объект. 2. Минимальный отступ от красной линии составляет:- в существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки по каждой улице;- в новой застройке - не менее 5м. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%. |

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для которых размеры не определены в соответствии нормативно правовыми актами (настоящими правилами, нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», требованиями санитарных норм и технических регламентов) не подлежат установлению.

2. Минимальные расстояния от объектов до границ земельных участков, за исключением границ, совпадающих с красными линиями, не указанных в настоящей зоне не подлежат установлению.

**Глава 10. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные санитарно-защитными и водоохранными зонами.**

***Статья 25. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в установленных санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и иных зонах с особыми условиями использования территории.***

**1.** Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах статьи 43 настоящих Правил, определяется:

* градостроительными регламентами, определенными статьей 44 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 43 настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей,
* ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

**2.** Земельные участки и объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются не соответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов определяются статьей 6 настоящих Правил.

**3.** Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

* Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006,
* Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001,
* Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
* Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
* Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,
* Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
* Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
* Закон Оренбургской области от 7 декабря 1999 г. N 394/82-ОЗ
"Об особо охраняемых природных территориях Оренбургской области" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 17 ноября 1999 г.),
* Федеральный закон от 27 февраля 2003 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»,
* Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения,
* Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")
* Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

**4.** Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

* виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
* условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 25,26 настоящих Правил.

**Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитных зон:**

* объекты для проживания людей,
* коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,
* предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,
* склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха,
* предприятия пищевых отраслей промышленности,
* оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
* комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
* спортивные сооружения,
* парки,
* образовательные и детские учреждения,
* лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

**Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 настоящих Правил:**

* озеленение территории;
* малые формы и элементы благоустройства;
* сельхоз угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;
* предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;
* пожарные депо;
* бани;
* прачечные;
* объекты торговли и общественного питания;
* мотели;
* гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
* автозаправочные станции;
* связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;
* нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;
* электроподстанции;
* водозаборные скважины для технического водоснабжения;
* водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
* канализационные насосные станции;
* сооружения оборотного водоснабжения;
* питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

**5.** Водоохранные зоны выделяются в целях:

* предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод,
* предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов,
* сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются:

* виды запрещенного использования,
* условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 7 настоящих Правил.

*Водоохранные зоны*

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

* до десяти километров – в размере пятидесяти метров,
* от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров,
* от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

**Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон:**

* использование сточных вод для удобрения почв,
* размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод,
* складирование навоза и мусора,
* заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов,
* размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов,
* отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м от водного объекта,
* осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,
* движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

**В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными ограничениями, запрещаются:**

* распашка земель,
* применение удобрений,
* складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения,
* установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство,
* выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

**Виды условно разрешённого использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон:**

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

*Прибрежные защитные полосы*

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

**6.** Охранные зоны водозаборных и иных сооружений

Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и виды действий в пределах таких зон, а также в пределах территориальных зон - зон водозаборных, иных технических сооружений:

* проведение авиационно-химических работ,
* применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
* размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод,
* складирование навоза и мусора,
* заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов,
* размещение стоянок транспортных средств,
* проведение рубок лесных насаждений.

**7.** Охранные зоны объектов электроснабжения

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеописанных действий, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

**8.** Охранные зоны объектов газоснабжения

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

 м) Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная ограничениями, описанными ваше, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

**9.** Охранные зоны объектов нефтяного комплекса

На земельные участки, входящие в охранные зоны, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

 д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).